## 1.10 Samenvatting

Alvorens een tuinontwerp, beplantingsplan of begroting etc. kan worden gemaakt moet een terrein zorgvuldig worden geïnventariseerd. De inventarisatie bestaat uit de volgende onderdelen:

- Terreinmeting;
- Hoogtemeting;
- Bodem en profielonderzoek;
- Inventarisatie van beplanting;
- Inventarisatie dode materialen.
- klic melding.
- afvoer overtollig regenwater.

Dit werk moet zorgvuldig gebeuren willen we de volgende fasen van de werkvoorbereiding kunnen uitwerken.

Verwerkingsopdracht 1:
Veldinventarisatie
Inventariseer een bestaande tuin in de buurt van de school op de volgende onderdelen:

- Terreinafmeting;
- Hoogtemeting;
- Bodem en profielonderzoek;
- Beplantingen;
- Dode materialen.