## 1.9 grondverzet en inklink en uitklink

Inklink en uitklink.

Als je een terras wilt aanleggen, dan ga je een cunet graven. Hou bij de berekening van de hoeveelheid grond rekening met het volgende:

De grond is vast. Bij het uitgraven zul je meer grond afvoeren dan je hebt berekent. Dit is afhankelijk van de grondsoort. Bij zand is dit een percentage van 10 tot 15%. Bij klei kan dit percentage oplopen tot 25%. Dus als je 1 m3 kleigrond ontgraaft, dan moet je 1,25 kuub grond afvoeren. Omgekeerd: Je hebt 1,1 kuub los gestort vulzand nodig want na verdichting hou je 1 kuub verdicht zand over!

We noemen dit inklink en uitklink van de grond.