# Voorbeeld: aansluiten piezobuzzer

Met een piezo-buzzer kun je een alarm laten klinken of een muziekje laten horen. In dit deel laten we zien hoe je de piezo-buzzer kunt aansluiten. De piezo buzzer zit bij de uitvinderskit. Zie ook: https://www.kitronik.co.uk/blog/inventors-kit-experiment-6-help.

Mocht je geen piezo-buzzer hebben, dan kun je ook gebruikmaken van oortjes om geluid te laten (zie de afbeelding hieronder). Daarvoor heb je krokodillebekjes nodig. Zie ook het volgende filmpje over het maken van geluid met de Micro:bit.

Voor het aansluiten van een een piezo-buzzer kun je het onderstaande schema gebruiken. Je ziet dat de piezo-buzzer is aangesloten op pin 2 (P2). Je ziet daarbij ook de aansluiting van de ultrasoonsensor. Je kunt echter ook prima eerst alleen de piezo-buzzer aansluiten en testen, zodat je aan deelprobleem 2 kunt werken.

Met onderstaande programma kun je testen of de piezo-buzzer werkt. Met het blokje 'zet analoge toonhoogte pin P2' laat je weten dat de piezo-buzzer op pin 2 (P2) is aangesloten.

Als het goed is hoor je een hoge toon bij het starten van het programma. De piezo-buzzer blijft nu de hele tijd aan. Om de piezo-buzzer uit te zetten kun je het volgende blokje gebruiken.