## Aansluiten met krokodillebekken

Je hoeft niet per se gebruik te maken van het breakoutboard en het breadboard. Je kunt ook werken met draden met zogenaamde krokodillebekjes. Hieronder zie je een voorbeeld van het gebruik daarvan in een opstelling voor het meten van de vochtigheid van aarde. Zie ook: https://makecode.microbit.org/projects/soil-moisture.

Gebruik van krokodillebekjes

Het nadeel van het gebruik van deze krokodillebekjes is dat je alleen maar de pinnen 0, 1 en 2 kunt gebruiken, naast 3V en GND. Als je meerdere sensoren en/of actuatoren wilt aansluiten kom je dan wellicht tekort.