## Breadboard

Ondanks dat de Micro:Bit al allerlei sensoren heeft, zal je waarschijnlijk ook andere dingen op de Micro:Bit willen aansluiten. Die dingen kunnen van alles zijn: extra lampjes, extra knoppen, sensoren, etc. Zeker als we het hebben over een proefopstelling is het erg gemakkelijk om daar een zogenaamd breadboard voor te gebruiken.

Een breadboard is een bordje met gaatjes waar je draadjes en andere onderdelen in kunt steken en zo verbindingen kunt maken.

De 5 horizontale gaatjes zijn steeds met elkaar verbonden. Bijvoorbeeld: de gaatjes van rij 5 met de letters F G H I J zijn met elkaar verbonden. Steek je dus een draadje in J5 en een pootje van een led in G5 dan zijn die twee met elkaar verbonden. Maar dus niet met een ander onderdeel dat je in D5 hebt gestoken.

De rode en blauwe lijnen zijn bedoeld om daar 3V (de rode lijn, de +) en GND (de blauwe lijn, de -) op aan te sluiten. In de voorbeelden verderop in de module zul je zien hoe je gebruikt kunt maken van het breadboard.

Meer achtergrond over het breadboard vind je op de site van Sparkfun.