# Aansluiten op een batterij

Soms is het nodig om de Micro:bit los te koppelen van de PC om het te kunnen testen. Je kunt de Micro:bit dan aansluiten op een batterij. Gebruik daarvoor een batterijhouder met 2 AAA-batterijen.

Sluit de batterijhouder aan op de aparte aansluiting hiervoor, deze zit naast de USB-aansluiting. Als de Micro:bit is aangesloten op de batterijhouder zie je geen ledjes meer knipperen, waardoor het lijkt alsof de Micro:bit niet aanstaat. Zie ook: https://support.microbit.org/support/solutions/articles/19000013982-how-do-i-power-my-micro-bit-.

De Micro:bit geeft een spanning van 3V af. Sommige sensoren, zoals de PIR-sensor en de ultrasoonsensor hebben een hogere spanning nodig om goed te functioneren. Daarvoor kun je batterijen gebruiken. Hieronder zie je een batterijhouder voor 3 AAA batterijen, deze geeft een spanning van ongeveer 4,5 V af.

Het lijkt er op dat deze sensoren (de PIR-sensor en ultrasoonsensor) wel werken als de de Micro:bit is aangesloten via de USB-kabel.

Let op: sluit deze batterijhouder met 3 AAA-batterijen nooit rechtstreeks op de Micro:bit aan, de Micro:bit kan door de hogere spanning kapot gaan. Als je de Micro:bit op batterijen wilt aansluiten, gebruiken dan de batterijhouder voor 2 batterijen.