## Stap 1: Test de lichtsensor

Misschien vraag je je af waar die lichtsensor precies zit op de Micro:bit. Die zul je echter niet vinden. Om de lichtintensiteit te meten worden namelijk de LED's op de Micro:bit gebruikt. Dat wordt uitgelegd in het volgende, engelstalige filmpje.

Je hoeft geen externe sensor aan te sluiten. Het testen van de lichtsensor kan met het onderstaande programma. De waarde van lichtniveau varieert tussen 0 en 255.

Het is handiger om deze weer te geven als een waarde tussen 0 en 9 zodat het makkelijk weer te geven is via de LED's op de Micro:bit. Dat kan het met onderstaande programma. We delen de waarde van de lichtsensor door 26. Als je dat doet komt er niet per se een geheel getal uit. Daarom gebruiken we 'floor' om het getal naar beneden af te ronden.

Probeer het maar eens uit. Je hebt overigens vrij fel licht nodig om de waarde 8 of 9 te krijgen.