## Opdracht 2:

Benodigde gereedschap:

- Duimstok of rolmaat
- Potlood
- Buissnijder of zaag
- Uitbramer

Opdracht 2: Aanleggen PVC rioleringsbuis

Uitleg:

De standpijp is aangesloten. Maak vanaf de standpijp een riolering aansluiting naar de wastafel.

Materiaal opdracht 2:

Aantal - omschrijving - maatvoering (lengte x breedte x Ø doorsnee in mm)

- 1 - PVC buis - 1830 x Ø 75
- 1 - 90º PVC knie - Ø 75 (mof/mof)
- 1 - 90º PVC knie - Ø 32 (mof/mof)
- 1 - Verloop - Ø 75 x 32
- 1 - Verloop - Ø 110 x 75
- 1 - Sifon- Ø 32
- 1 - 45º PVC knie - Ø 75 (mof/spi)
- 2 - Bevestigingsbeugels - Ø 75
- 1 - Bevestigingsbeugels - Ø 32