# Inleiding

Wanneer je in deze lessen serie alle opdrachten doorloopt kun je aan eind de eindopdracht maken. De eindopdracht bestaat uit het aansluiten van een waterleiding doormiddel van een flexible kunstofleiding te verbinden met een koperenleiding, een PVC riolering aansluiten op een standpijp en wastafel, het aansluiten van een expantivat op de retourleiding van de CV ketel en het aansluiten van een radiator op de aanvoer en retourleiding.

Bij de opdrachten die je doorloopt gebruik je verschillende materialen zoals kopereleiding, stalen CV leiding, PVC buis en flexibeiel kunstofleiding. Verder maak je gebruik van verschillende manieren van verbinden van de verschillende materiaalen zoals, knelkoppelingen, perskoppelingen en lijmverbindingen.

Succes met de opdrachten.

Aandachtspunten:

1. Lees de opdrachten goed.
2. Bekijk instructievideo's.
3. Werknetjes.
4. Vraag waar nodig om uitleg/ hulp.