## schoren

Een schoor is een paal die wordt ondersteund door een andere paal. Bij het spannen van de draden komt er veel spanning op de palen te staan. Door de spanning kan een paal omgetrokken worden. Dit betekent een scheve paal en een slappe constructie. Om dit te voorkomen wordt er een schoor geplaatst. Met een kleine inkeping (plaatje links) kun je de schoorpaal stevig vastzetten aan de paal. Vooral hoekpalen hebben veel te lijden. Bij langere lengtes hebben ook de palen bij de draadspanners veel te lijden. Deze palen worden dubbel geschoord. Zie afbeeldingen onder.