## speeltoestellen plaatsen

Aandachtspunten bij de aanleg van een speeltoestel zijn;

- Valdemping: Als een kind van het toestel valt, mag deze niet op hard materiaal terecht komen. Vaak zie je rubber tegels rondom een speeltoestel, of is het toestel is in een grasveld geplaatst. Op de foto zie je dat zand is gebruikt.
- Fundering. Een goede fundering is belangrijk, zodat speeltoestellen niet omvallen. Materiaal is ondergronds verankerd en/of verzwaard met betonvoeten.
- Geen uitstekende delen. Schroeven, spijkers en andere uitstekende delen zijn taboe. Moeren worden vaak ingefreesd in het materiaal, zodat je niet blijft haken.
- Geen splinters. Hout moet extra worden bewerkt, zodat je geen splinters kunt krijgen.