## Doel, materialen, gaassoorten

Doel
Voornaamste reden om afrasteringen te plaatsen is om vee binnen te houden. Maar door afrasteringen kun je ook wild of ongewenst bezoek tegenhouden. Met het juiste raster krijg je geen konijnen in je tuin. Rondom voetbalvelden en trapveldjes wordt rasterwerk ook ingezet om ballen tegen te houden.
Palen.
De meeste palen zijn van hout. Maar de volgende materialen worden ook gebruikt.
•Beton.
•Staal.
•Aluminium.
•kunststof.
Voor eigenschappen wordt verwezen naar het arrangement onderhoud tuinen. Bij het plaatsen van gaas worden de palen op maximaal 3 meter afstand van elkaar geplaatst. Bij afrasteringen met alleen draad kun je de palen iets verder uit elkaar plaatsen.
Gaas
Het gebruikte gaas is afhankelijk van
•Hoogte. (Een ree springt met gemak 1,5 meter hoog, Dassengaas is een meter hoog)
•Maasgrootte (voor vogels kleine openingen, schapengaas heeft grotere mazen)
•Maasverdeling. (rond, vierkant, rechthoekig)
•Gaassterkte (dassen knagen aan gaas)
•Soort gaas: puntlassen, gevlochten, gedraaid, geplastificeerd. Zie afbeeldingen hieronder.