## gereedschappen en materialen

Materialen en gereedschappen zijn.
•Spandraad. Dit is glad draad. Het draad is in verschillende diktes verkrijgbaar. Geplastificeerd draad gaat langer mee.
•puntdraad. Ook wel bekend als prikkeldraad. Veel gebruikt in weilanden bij koeien en schapen.
•Draadspanner. Om de draden strak te krijgen en te houden, gebruik je deze draadspanners. Met een tang kun je de draden aanspannen. In de draadspanner zit een mechaniek waardoor je de draden wel kunt spannen, maar niet kunt ontspannen.
•Krammen Een soort u vormige spijker met 2 scherpe einden. Met krammen kun je draad op een paal vastslaan. De meeste houtsoorten kun je met gewone krammen het draad bevestigen. Voor hardhout zoals acacia hout, heb je speciale krammen nodig.
•Hekwerktang en binddraad. Met binddraad kun je het gaas tussen de palen aan de spandraden bevestigen, zodat het gaas er nog strakker uitziet. Met een hekwerktang druk je een nietje rond het gaas en de draad.

- Spanijzer. Zie foto onder. Dit is een metalen staaf met inkepingen op de plek waar de mazen van het gaas zich bevinden. Je trekt met dit ijzer het gaas over de gehele lengte strak. Op de foto een klein spanijzer. Beter is een metalen staaf met dezelfde lengte als het gaas. Aan dit ijzer zit een oog. Hieraan kun je een lier bevestigen om het gaas op spanning te zetten.