## metselen

Ruben Binnenmars demo

Als je cement kunt maken, dan kun je dit gebruiken om te metselen. Bij het metselen van maatvaste stenen, dan wil je graag een rechte en strakke muur.

Hier de werkvolgorde.

1. Maak een vlakke fundering.

2.Plaats 2 houten palen loodrecht.

2. bepaal de voegdikte.

3. Zet maatstrepen op de palen. Stel je wilt tussen de stenen een voeg hebben van 2 centimeter en je steen is 6 centimeter hoog. zet dan om de 8 centimeter een streep. Op de maatstrepen kun je een spijker slaan. Met een dun metselkoord heb je nu de lijn waarlangs de bovenkant van de steen hoort te zitten. Nu kun je laag voor laag de muur metselen.

In de video zie je hoe je dit klusje uitvoert.

metselen