## cement

Metselspecie is een mengsel van zand, (port land) cement en water. De verhoudingen bepalen de hardheid en kwaliteit van het metselspecie. De standaard verhouding voor metselspecie is 1 deel cement, 4 delen metselzand.

Als je grind door dit metselspecie mengt, krijg je beton. In de links krijg je veel achtergrondinformatie. De mengverhouding voor standaardbeton is 1 deel cement, 2 delen (metsel)zand, 3 delen grind. Voor de verschillende toepassingen zijn er weer andere verhoudingen/toevoegingen.

Metselspecie kun je extra verstevigen door het te bewapenen. Als je in het natte cement een betonmat/vlechtmat legt en het cement laat uitharden, dan spreek je van gewapend beton. In kleinere stukken beton, bijvoorbeeld poeren rondom een paal of een wasdroger, kun je ook ijzeren pinnen in het natte cement stoppen voor extra bewapening.

Kijk naar de onderstaande video over het maken van metselspecie.

cement maken