## types raster

Dassengaas.

Dassen zullen als ze gaas tegen komen, geen lange afstand afleggen om te kijken of ze elders wel een vrije doorgang hebben. In het landschap zie je dit gaas daarom soms onderbroken. Een ree kan echter wel een kilometer lopen om te kijken of het elders een vrije doorgang heeft. Langs het dassengaas zit onder een plastic zeil. Er zullen in dit gebied ook amfibien leven, zoals kikkers, padden, salamanders, slangen enzovoort. Deze dieren kunnen zich bezeren aan het gaas. Vandaar het plastic aan de zijde waar de amfibien leven.

Wildraster.

Ook bij het wildraster rechts is dit raster neergezet om meerdere dieren tegen te houden. Het grootmazige en hoge gaas is neergezet om reeen en ander grootwild tegen te houden. Onder zie je gaas met kleinere mazen zitten. Dit is konijnengaas. Konijnen graven ondergronds gangen. Het konijnrengaas zit daarom ook 30 centimeter in de grond en het gaas loopt onder de grond ook nog een stukje ondergronds door richting het bos. Op die manier voorkom je dat deze beesten toch in de tuin komen.

Paardenomheining

Paarden hebben een dun vel. Als je puntdraad gebruikt, zal een paard zich verwonden. Vandaar dat paardenomheiningen van hout zijn gemaakt of zelfs kunststof. Ook zie je soms dat het hekwerk iets naar buiten is gezet. Ook hierdoor voorkom je dat het paard langs de omheining schuurt en zich verwondt.

Onder nog afbeeldingen van metalen hekken. Veel geplaatst langs spoorwegen en als ballenvanger. Ook een afbeelding van Pantanet gaas. Het is geplastificeerd draad, zodat het gaas niet gaat roesten. Daarnaast zit er een knikje in de horizontale draden, zodat regenwater niet op de draad blijft staan. Ook dit verlengd de levensduur van dit gaas.