## schroeven

Net als bij hout heb je met schroeven ook heel veel keuzemogelijkheden. Je hebt keuze uit verschillende materialen en vormen. Omdat de schroeven in weer en wind komen te staan, zal gewoon staal roesten. RVS (Roest Vrij Staal) schroeven zullen dit minder snel doen. Om het materiaal sterker te maken wordt vaak een legering gebruikt. Een laagje Zink, Nikkel of Chroom zorgt er voor dat een schroef minder snel roest. Bij messingschroeven wordt Koper en Zink aangebracht. Hierdoor wordt de schroef ook sterker. Hierboven zie je een schroef die versterkt is en daarnaast in een vorm is gemaakt. Daardoor kan de schroef gemakkelijk door hardhout worden geboord, zonder af te breken. De schroeven zijn duurder, maar ze besparen veel ergernis op de werkvloer.