## verzakkingen herstellen

verzakkingen herstellen

Stel dat er op een plek in de grond veel organisch materiaal in de grond ligt op 30 centimeter diepte. Op die plek wordt een bestrating gelegd met een voldoende cunet.(cunet is datgene wat je uitgraaft) .Het organische materiaal verteert en op den duur zal op deze plek een verzakking in de bestrating optreden. Er ontstaan plassen op deze plek bij hevige regenval. Als je een verzakking wilt herstellen gebruik je een rijlat. Je kunt een waterpas gebruiken, maar bedenk dat bestratingen niet vlak liggen.

Bepaal eerst welk gedeelte van de bestrating je gaat herstraten. Haal deze stenen er uit en leg ze in de buurt van je werk. Om je werk aan te sluiten op de rest, kun je een waterpas op de kop gebruiken. De hoogte van de onderkant van de waterpas is de hoogte van de bovenkant van de steen. Nu kun je de stenen op de juiste hoogte herstraten. Let op! Door de verzakking hebben de stenen maar ruimte gekregen. Het kost soms veel moeite om de laatste stenen weer tussen de andere bestrating te krijgen. In onderstaande film zie je hoe je kunt herstraten.

herstraten