## Serieschakeling

Bij een serieschakeling heb je maar één stroomkring, er is maar één route voor de stroom om te volgen. Een serieschakeling heeft de volgende kenmerken:

1. De stroomsterkte is overal even groot;
2. De spanning wordt verdeeld.
3. Als één lampje in de serieschakeling kapot gaat, dan zullen andere lampjes ook stoppen met branden.

De stroomsterkte is overal even groot

In Figuur 1 zie je een serieschakeling op drie manieren weergegeven. In plaatje 1 kan je zien hoe een serieschakeling bestaande uit een spanningsbron, één lampje, een schakelaar en draden er in de praktijk uit ziet. In plaatje 2 zie je het bijbehorende schakelschema. Plaatje 3 is ter verduidelijking dat de stroom bij een serieschakeling overal even groot is. De stroom in plaatje 3 is weergeven als auto's. Er is maar één weg, de auto's kunnen verder nergens afslaan. De stroom zal dus op elk punt in de serieschakeling gelijk zijn.

Figuur 1: een serieschakeling 1) schakeling, 2) het schakelschema, 3) volgens het vrachtwagenmodel

De spanning wordt verdeeld

Bij een serieschakeling zal de spanning zich verdelen. In Figuur 2 is een serieschakeling te zien. In plaatje 1 zoals deze in de praktijk eruit ziet, in plaatje 2 het bijbehorende schakelschema en plaatje 3 volgens het vrachtwagenmodel.

In plaatje 3 is goed te zien wat er gebeurt met de spanning in een serieschakeling. De vrachtwagens starten bij de spanningsbron (het hoofdkantoor), hier worden ze volgetankt en krijgen ze pakketjes mee (elektrische energie). Op het moment dat de vrachtwagens bij het eerste lampje aankomen geven ze een deel van hun pakketjes af, vervolgens komen ze bij het tweede en het laatste lampje aan en geven de rest van hun pakketjes af. Als het gaat om twee identieke lampjes (dezelfde lampjes) dan zal de spanning zich eerlijk verdelen over de (in dit geval) twee lampjes. Als de spanningsbron een spanning levert van 6 Volt dan zal dus over elk van de twee lampjes 3 Volt staan.

Figuur 2: een serieschakeling 1) de schakeling, 2) het schakelschema 3) volgens het vrachtwagenmodel)

Stel dat we een serieschakeling hebben met drie (identieke lampjes in plaats van twee, dan zal de spanning zich eerlijk verdelen over drie lampjes. Als de spanningsbron 12 Volt levert dan zal de spanning over elk lampje dus 4 Volt bedragen, zie Figuur 3.

Figuur 3: serieschakeling, spanning eerlijk verdeeld over drie (identieke) lampjes