# Materialen

We dragen elke dag kleding! Niet alleen om onze huid te beschermen tegen de zon maar ook om goed voor de dag te komen! Broeken, shirts, truien, sportkleding.. We kunnen nooit genoeg kleding in onze kasten kwijt.. maar weet jij ook van welke stof het shirt gemaakt is wat je vandaag aan hebt?

In dit thema gaan wij aan de slag met het materiaal waar kleding van gemaakt is. Het thema begint met de uitleg van verschillende textielsoorten en wordt afgesloten met opdrachten.

Vezel | Soort grondstof | Eigenschap | Onderhoud
Katoen | Plantaardig | Katoen wordt gemaakt van het zaadpluis van de katoenplant. Katoen ademt en neemt vocht op. Het is makkelijk te verven of te bedrukken. | Katoen is gemakkelijk te wassen maar kan wel krimpen. Katoen kreukt wel en kan heet gestreken worden. Wanneer je katoenen kleding voor het eerst wast, kan de kleur afgeven. Was katoenen stoffen daarom de eerste keer apart (Spruytenburg en Klap, 2016)
Linnen | Plantaardig | Linnen wordt gemaakt uit vlas. Vlas is een plant. Linnen is vocht absorberend en voelt koel aan. Het kreukt wel snel. | Linnen is goed te wassen. Wanneer je linnen voor het eerst wast, kan de kleur afgeven. Was het daarom de eerste paar keer apart. Linnen kan het beste op een hoge stand gestreken worden of als de stof nog vochtig is.
Wol | Dierlijk | Wol is geschoren haar van (meestal) een schaap. Wol is duurzaam en beschermd goed tegen kou. | Wol kan krimpen en vervilten en moet daarom zorgvuldig gewassen worden. Wol kun je het beste met de hand wassen. Wol mag niet in de droger.
Zijde | Dierlijk | Zijde is afkomstig van de cocon van de zijdevlinder. Wanneer de rupsen, voordat ze een vlinder worden, zich in een cocon wikkelen, wordt de cocon door de mens weer los gehaspeld. Het hele proces kost veel tijd en er zijn veel cocons nodig voor één kledingstuk. Daarom is zijde erg duur. Zijde stoffen glanzen en zijn zacht. | Was zijde met een wolwasmiddel bij voorkeur met een snelle handwas en met een wolwasmiddel. Het water mag niet warmer zijn dan 20 of 30 graden.
Viscose | Half synthetisch | De grondstof is natuurlijk: Cellulose van hout of katoen. Viscose is licht, soepel en voelt zijdezacht aan, vandaar de oude naam ‘’kunstzijde’’. | Viscose kan goed met de machine gewassen worden op een maximale tempratuur van 40 graden Celsius. Strijk de stof wanneer het nog vochtig is.
Polyamide | Synthetisch | Polyamide is een synthetisch garen op basis van aardolie het wordt ook wel nylon genoemd. Het is bijvoorbeeld geschikt voor sportkleding, lingerie, panty’s en badpakken. | Bij het wassen moet je voorzichtig zijn, het water mag niet warmer zijn dan 40 graden. Strijken gebeurt op een lage tempratuur. Nylon droogt zeer snel, je hoeft je kleding dus niet in de droogtrommel te stoppen.
Polyester | Synthetisch | Dit is de meest voorkomende synthetische vezel. Het is sterk en vormvast. | Polyester mag je wassen op 40 graden en met een kreukherstellend programma. Polyester mag niet in de droger.

Praktijkopdracht materialen