## E. Maak een looplicht

We gaan nu de sketch van onderdeel D wat aanpassen.
Door iedere LED direct weer uit te schakelen ontstaat een zogenaamd looplicht.
Het lijkt dat net of het licht van het ene lampje naar het andere lampje 'springt'.

We bouwen dezelfde schakeling als bij onderdeel C en we gebruiken de code grotendeels van onderdeel D.

Arduino code looplicht

De leds gaan nu aan en daarna direct weer uit. Hierdoor ontstaat de illusie van een looplicht.
Opdracht E.
Laat het looplicht ook de andere kant op lopen.