## B. Twee LED's aansluiten op een Arduino

We gaan de schakeling van onderdeel A nu uitbreiden met een tweede LED. Je ziet dit in afbeelding twee.

Hoe bouw je de schakeling op?

1. Bouw de schakeling met één LED, zoals op de eerste pagina.

2. Steek een tweede LED in het breadboard naast de eerste LED.

3. Sluit een draad aan van de Arduino uitgang 3 naar de lange (!) poot van de LED.

4. Steek de weerstand in het breadboard, zodat deze een verbinding maakt tussen de korte poot en de blauwe rail op het breadboard.

Arduino code 2-leds

Opdracht B.
Probeer zelf wijzigingen aan te brengen in de code, waarmee je de twee LED's bedient.
1. Laat de LED's ook tegelijkertijd knipperen

2. Laat een extra LED knipperen (dus 3 in het toaal).

3. Maak een stoplicht met een Groen, Oranje en Rood LED-lampje. Zorg daarbij voor de juiste volgorde van kleuren en kies een juiste 'vertaging'.
Klaar? Laat de opdrachten controleren én aftekenen door je docent!

Arduino met twee LED's