## A. Eén LED aansluiten op een Arduino

We gaan de schakeling bouwen die te zien is in de afbeelding hieronder met behulp van een Arduino en een LED:
In de afbeelding zie je de volgende onderdelen:

- Arduino UNO
- Breadboard
- LED
- Weerstand
- Draden

Met behulp van deze schakeling kunnen we de LED laten knipperen.

Hoe bouw je de schakeling op?

1. Sluit een draad aan van de Arduino uitgang 2 naar het breadboard.

2. Steek de LED in het breadboard zoals in afbeelding 1 met de lange poot in verbinding met uitgang 2 van de Arduino.

3. Steek de weerstand in het breadboard, zodat deze een verbinding maakt tussen de korte poot en de blauwe rail op het breadboard.

4. Sluit een draad aan van de blauwe rail naar de Arduino uitgang GND op het breadboard.

Voor het programeren van de arduino gebruik je de volgende code:

Arduino code 1-led

Opdracht A.
Probeer zelf wijzigingen aan te brengen in de code, waarmee je de LED bedient.

1. Laat de LED twee keer zo snel of twee keer zo langzaam knipperen.

2. Sluit de LED aan op poort 3 van de Arduino.

3. Kun je de LED ook het signaal S.O.S. laten knipperen? ( . . . _ _ _ . . . )
Dus: kort - kort - kort - lang - lang - lang - kort - kort - kort

Klaar? Laat de opdrachten controleren én aftekenen door je docent!

Arduino met één LED