# microscoop bedienen

Verlichting instellen

1. lichtknop aan
2. lichtintensiteit maximaal instellen
3. dim het licht met het diafragma als dat nodig is. Klein diafragma geeft een grotere scherptediepte

scherpstellen

Werk heel nauwkeurig. Alleen op deze manier voorkom je beschadigingen van de lens. Microscopen kosten heel wat maanden zakgeld.

1. Start altijd met de kleinste vergroting,
2. Draai eerst de tafel zo dicht mogelijk naar de lens toe, let op dat de lens het preparaat niet raakt!
3. Stel nu scherp door de grove scherpstelschroef de andere kant op te draaien (tafel weg van de lens). pas aan met de fijne.
4. Is je object scherp en ligt het interessante stuk in het midden van je beeld? Draai de revolver 1 vergroting groter en stel opnieuw scherp met de fijne scherpstelschroef.

Opruimen

1. licht uit
2. draai de de revolver tot het kleinste (of geen) objectief boven de tafel staat
3. tafel helemaal naar beneden draaien
4. preparaat uitnemen en in bekerglas voor in het lokaal zetten
5. microscoop terugzetten, tillen met twee handen. Aan het statief en aan de voet

https://www.youtube.com/watch?v=M2Fb7m0v4JY