# Faunapassages

In Nederland komt de pad overal voor. In de maanden maart en april kun je ze 's avonds als het schemerig is tegenkomen. De beestjes zijn dan onderweg van hun winterschuilplaats naar het water om zich daar voort te planten. Dit heet de paddentrek. Soms trekken ze met wel duizenden tegelijk! In de bewoonde gebieden worden veel padden tijdens hun tocht naar het water vertrapt of door auto's of fietsen overreden. Vrijwilligers van de paddenwerkgroepen proberen de padden bij hun trek te helpen, door ze veilig de weg over te zetten. Na de trek vind je padden in parken en tuinen.

Faunapassages bieden amfibieën goede en veilige mogelijkheden om drukke wegen te passeren. Wel is van groot belang dat de passage aan een aantal eisen voldoet en op de juiste manier wordt aangelegd.
De Amfibieëntunnel
Een faunapassage voor amfibieën bestaat veelal uit een zogenaamde amfibieëntunnel. Hierbij wordt onderscheid tussen open en dichte tunnels gemaakt. Dichte tunnels worden onder wegen aangelegd en kunnen een rechthoekig of rond profiel hebben. Open tunnels zijn aan de bovenkant voorzien van kleinere openingen of een metalen rooster en hebben altijd een rechthoekig profiel. Open tunnels liggen altijd in het wegdek verzonken. Een belangrijk aspect is de lichtinval. Naarmate er meer licht in te tunnel komt, wordt de kans dat amfibieën er gebruik van maken groter. Om hier zorg voor te dragen is het belangrijk de diameter van de tunnel af te stemmen op de totale tunnellengte.

Een ander belangrijk aspect is de geleiding. Om amfibieën richting de ingang van de tunnel te “dwingen” is het zaak de juiste geleiding te kiezen. Hierbij is het verstandig voor duurzame producten te kiezen en er op toe te zien dat zij correct worden toegepast. Zo moeten losse elementen precies op elkaar aansluiten en wordt de geleiding bij voorkeur in een hoek van 45°-60° ten opzichte van de trekrichting geplaatst. Naast deze belangrijke aspecten zijn er nog tal van zaken die het succes van een faunapassage kunnen beïnvloeden.