## Blauwe waterstof

Blauwe waterstof is het product van grijze waterstofproductie in combinatie met CO2-afvang en -opslag. Er zijn dus grote verschillen tussen blauwe waterstof en grijze waterstof (productie uit fossiele bron met toename van broeikasgassen in de atmosfeer) en groene waterstof (uit hernieuwbare bron). Het merendeel van de geproduceerde waterstof is grijze waterstof, door de CO2-uitstoot hierbij af te vangen wordt de productie van deze waterstof CO2-neutraal.

Maar de CO2 moeten we wel opslaan en langdurig bewaren en bewaken. En deze systemen kosten geld en ruimte.

Een groot voordeel van blauwe waterstof is dat de techniek zo bekend is en dat de productie heel veel lijkt op die van grijze waterstof. Er moet alleen 1 fase aan het proces worden toegevoegd; het afvangen van de CO2.
En de techniek hiervoor is ook helemaal bekend en kan direct worden toegepast. Hiermee is er relatief snel en met weinig extra kosten waterstof te maken voor de gebruikers. Die hierdoor zelf minder CO2 gaan produceren met hun auto's en vrachtwagens. Tel daarbij de CO2 die al eerder is afgevangen en de milieu winst voor de broeikasgassen is gigantisch.