## 4.2 Verdieping

## Over AHN

Het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN) is een digitale hoogtekaart voor heel Nederland. Het bevat gedetailleerde en precieze hoogtegegevens met gemiddeld acht hoogtemetingen per vierkante meter.
Voor wie?
Organisaties zoals de waterschappen, de provincies en Rijkswaterstaat maken gebruik van het AHN voor water- en waterkeringbeheer. Aan de hand van de hoogte en het hoogteverloop van het maaiveld wordt bepaald of:
- het water voldoende van het land kan stromen
- hoe hoog het waterpeil in de sloten mag zijn
- het water in rivieren, uiterwaarden en sloten voldoende kan worden afgevoerd
- de dijken nog hoog en sterk genoeg zijn
Het AHN wordt daarnaast voor vele andere soorten beheer gebruikt, zoals het dagelijks beheer en onderhoud van dijken, het maken van bestekken voor groot onderhoud, 3D-karteringen, vergunningverlening en handhaving.
Ook gemeenten, bedrijven en onderzoekers gebruiken de gedetailleerde hoogtegegevens. Zo hebben archeologen aan de hand van kleine hoogteverschillen in weilanden oude nederzettingen opgespoord die voor het blote oog niet opvielen.
Wijze van meten
De hoogte wordt gemeten met laseraltimetrie: een techniek waarbij een vliegtuig of helikopter met een laserstraal het aardoppervlak aftast. De meting van de looptijd van de laserreflectie en van de stand en positie van het vliegtuig geven samen een heel nauwkeurig resultaat.

(bron: www.ahn.nl)

Opdrachten, Actueel Hoogtebestand Nederland

1. Ga naar de volgende link en maak de quiz. Noteer de score in je schrift. http://www.ahn.nl/common-nlm/quiz.html

(Ga naar www.ahn.nl, vervolgens naar Apps en Tools, en klik Quiz aan)

2. Ga naar Actueel Hoogtebestand Nederland via de volgende link: https://ahn.arcgisonline.nl/ahnviewer/

3. Bepaal de hoogte van jouw adres/woonplaats

4. Bepaal de hoogte van de school.