## Drainagemortel

Een fijne split kan je mixen met een bindmiddel waardoor het uithard. Split heeft door de grove structuur een uitstekende drainerende eigenschap. Door het te binden krijg je een harde, drainerende onderlaag.

Drainagemortel wordt vooral gebruikt bij dunne grootformaat tegels, zoals keramiek. Maar ook graniet- en porfierkeien kan je prima in deze onderlaag verwerken.

Omdat je een harde onderlaag hebt, kan je werken met een vaste voeg tussen de tegels. Kies voor een waterdicht voegmiddel. Waterdoorlatende voegen lijken mooi, maar filteren eigenlijk het regenwater, waardoor vuil juist bovenin de voeg blijft zitten.