## Onderdelen van het filter

Skimmen
Voortdurend valt er afval, zoals blad, in de vijver. Laat je dit te lang liggen, zakt het eens naar de bodem waar het gaat rotten. Slimmer is het om het meteen te verwijderen. Dat kan met een schepnet. Beter is het om een skimmer te monteren. Een skimmer haalt al het oppervlakkige vuil uit de vijver.

Vijverfilter
Een basisfilter is een standaard product bij elke leverancier van vijverproducten. De filtercapaciteit moet passen bij de inhoud van de vijver en de capaciteit van de pomp.
Alhoewel er verschillende filterbakken zijn, is de werking altijd van grof filteren in het begin, naar reiniging door bacteriën als laatste fase.
Omdat niet alles in één keer uit het water gereinigd kan worden, is het de bedoeling dat het water steeds opnieuw door het filter stroomt.

UV-filter
Om algen uit het water te halen, is er het UV-filter. Het water stroomt langs een UV-lamp. Algen kunnen niet tegen de ultra violette straling. Hierdoor verminderd de hoeveelheid algen in het water.
Belangrijk om te weten: Algen (draad-alg) kunnen makkelijk de vijverpomp en het vijverfilter verstoppen. In het begin dus regelmatig controleren en schoonmaken.

Plaatsing van het filter
Een filter moet al in het ontwerp van de tuin of vjiver worden meegenomen. Voor een grote vijver heb je ook een flinke filterinstallatie nodig. Het mooiste is als je deze in bijvoorbeeld een schuur kan plaatsen.
Plaats je de filterinstallatie uit het zicht, dan ontkom je niet aan doorvoeren. Niets is zo lelijk als wanneer slangen en stroomdraden over de vijverrand gelegd moeten worden.
Bedenk dus goed van tevoren welk soort filter je gaat gebruiken, en hoeveel slangen, leidingen en stroomdraden nodig zijn. Vergeet hierbij ook niet doorvoeren voor eventuele onderwater-verlichting.