## Aanleggen van duikers

Oriënteren op onderhoud

Watergangen, oevers en poelen aanleggen

Watergangen poelen en oevers onderhouden

Onderhouden van watergangen met een maaiboot

Waterverbindingen (duikers)

Duikers zijn kokervormige constructies, die onder wegen of (toegangs)dammen liggen. Zij zijn bedoeld om wateren met elkaar te verbinden en om doorstroming en afvoer van oppervlaktewater mogelijk te maken. Teveel duikers verslechteren de doorstroming juist.

Nadelen duikers

Veel van de duikers in Nederland zijn zogenoemde gedoken duikers. Dat betekent dat ze volledig onder water liggen. Dit is vaak niet het gevolg van verzakkingen, maar van aanleg in het verleden. Gedoken duikers hebben een aantal nadelen:

- Vorming kroosdek: Gedoken duikers belemmeren de afvoer van kroos en drijfvuil. Het gevolg is dat zich op het water snel een dicht kroosdek vormt, dat leidt tot een tekort aan licht en zuurstof voor waterplanten en vissen.
- Slechte doorstroming: Een bijkomend nadeel van gedoken duikers is dat de onderkanten vrijwel gelijk liggen met de bodems van de singels en sloten. Slibvorming op de bodem geeft dan ook meteen een negatieve invloed op de doorstroming. Vooral in Schollevaar is (lokaal) sprake van een slechte doorstroming.

Maatregelen ter verbetering waterkwaliteit

We willen in een aantal hoofdwegen de waterkwaliteit verbeteren door aan een betere doorstroming te werken. Hiermee verkorten we de verblijftijd van oppervlaktewater en is drijfvuil en kroos beter af te voeren.

Om de waterkwaliteit te verbeteren kunnen gedoken duikers aangepakt worden.. Een nuttige maatregel is het verruimen en ophalen (hoger leggen) van duikers, waarbij minstens 20 cm lucht in de buis, boven het water aanwezig moet zijn.

Orienteren op watergangen onderhoud (filmpje)

Onderhouden van watergangen met een schuifboot

Onderhoud van watergangen met een HGM

Onderhouden van watergangen met een maaiboot (filmpje)

Onderhoud van watergangen met een maaikorf (filmpje)

Regels van het waterschap voor maken van een duiker
Een duiker aanleggen moet in overleg met het waterschap

Regels van een waterschap indien duiker vervangen wordt

Opschonen van een vijver