## Ozobot zelf programmeren.

Ga naar de site: https://ozoblockly.com

Klik op: “Get started”

Je hebt nu de mogelijkheid om te kiezen tussen een tutorial of gelijk van start te gaan.

Zorg dat het scherm leeg is voordat je begint. (zie prullebak recht bovenin het scherm)

Calibreer de Ozobot: Ga naar help (tweede knop van boven rechts)

Klik op “Calibrate”

Volg de instructie’s op.

Maak je eigen programma.

Sleep de benodigdheden in het scherm.

Probeer de Ozobot door het doolhof te laten lopen.

Zet het gemaakte programma op de ozobot: Let op dat hij ingesteld is op “Evo”

Links onderin beeld staat een “bliksemschicht” klik daar op en volg de instructie’s.