# Verwarmen van lucht

Zoals in de inleiding al werd gezegd kun je lucht opwarmen. Warme lucht stijgt omhoog en koude lucht daalt.

A Verwarming met radiatoren

Veel huizen in Nederland worden verwarmd door middel van een cv-ketel die warmwater pompt naar radiatoren. De radiatoren zijn in de meeste gevallen geplaatst onder of naast de ramen. Dit is dan de koudste plek in de kamer. Glas isoleert namelijk veel minder dan de buitenmuren. De radiator verwarmt lucht waarna deze opstijgt naar het plafond. Daar zal de lucht zich verplaatsen en langzaam afkoelen om vervolgens weer naar beneden te zakken. Bij de radiator zal de lucht weer gaan opwarmen en weer stijgen. De de lucht gaat zo door de kamer circuleren. Doordat de koude lucht over de vloer weer naar de radiator gaat krijgen mensen last van koude voeten bij dit systeem.

B Vloerverwarming

Bij vloerverwarming gaat warm water door slangen die over de gehele vloer zijn verdeeld. De warmte stijgt nu gelijkmatig over het gehele vloeroppervlak naar boven. Hierdoor zal het op elke plaats in de kamer behaaglijk aanvoelen.