# Huidige norm

Verdroging voorkomen is niet zo moeilijk. Je moet het water zo lang mogelijk in tuin of plantsoen zien te houden. Hierdoor kan het langzaam in de bodem zakken, de beplanting kunnen zo over veel meer water beschikken.

Volgens de huidige normen mag je regenwater niet afvoeren op de riolering. Er wordt onderscheid gemaakt tussen zogenaamd vuil water en hemelwater. De afvoer hiervan is verplicht gescheiden uitgevoerd.

Steeds meer vakspecialisten kiezen ervoor om al het water dat op het perceel terecht komt, in de tuin op te vangen. Dus ook het water dat op de daken is gevallen.
Bijkomend voordeel hiervan is dat straten minder snel blank staan bij een hoosbui.

Het water kan je opvangen in een (ondergrondse) tank, een grindkoffer, of een systeem van plastic kratten onder de verharding. Uit het zicht kan je zo het water opvangen om het later alsnog te gebruiken, of weg te laten lopen in de grond.

Een alternatief voor kolken in de verharding is het gebruik van een fijne split ipv ophoogzand. Ook zijn er drainerende straatstenen in de handel. Bij een regenbui zakt het water dan door het bestratingsmateriaal en door de onderlaag zo de bodem in.