## Rooster (warmtewisselaar)

De warmtewisselaar is opgebouwd uit heel veel metalen plaatjes welke voorzien zijn van een luchtkanaal.

Deze plaatjes zijn “om en om” op elkaar gestapeld. Dit maakt dat er twee aparte stromingsrichtingen mogelijk zijn.

De warme lucht kan dus nooit vermengd worden met de koude lucht. De warme lucht zal wél het rooster opwarmen. Hierdoor wordt de koude lucht – die van buiten het huis aangezogen wordt – opgewarmd en het huis in gepompt.