## Gas en well boeien.

Special Mark Buoy

Op zee kan van alles op de zeebodem liggen dat niet direct gevaar voor de navigatie vormt maar waar je niet op moet ankeren of overheen moet varen met visnetten of surveyapparatuur.
Het markeert iets dat op de zeebodem staat of ligt en niet erin begraven is.
Denk aan (gas)pijpleidingen.
Afsluiterinstallaties op bronnen (Wells)
Connectiepunten van onderzeese kabels.
Maar ze kunnen ook een gebied aangeven waar je niet in mag komen, zoals een fishfarm of een windmolenpark.
Óf juist een gebied waar je wel in mag, zoals een ankergebied.
Ze zijn dus bedoeld om iets speciaals aan te geven en heten daarom ook een special marker buoy.
Ze komen in alle soorten en maten voor.
Het topteken is een liggend kruis, zoals het keerteken ( X) eruit ziet.

Het licht is wit en een veel gebruikt karakter is vijf flitsen in 10 seconden.
Fl(5) 10s.
Dit om ze te onderscheiden van andere (kardinale) boeien.
Maar andere karakters komen ook voor.
De boeien zijn altijd geel van kleur.
Soms hebben ze een naam, maar lang niet altijd.

Kaartsymbool