# Laterale boeien

Laterale boeien geven de grenzen van een vaarweg aan.
Lateraal komt van het Latijnse Latus dat "zijde"betekent.
Ze zijn rood of groen gekleurd en kunnen een stompe, spitse, bolle, cilindervormige of spar vorm hebben.
Ook kunnen ze voorzien zijn van een gekleurd licht.
Een boei zonder verlichting heet een blinde boei.
In deze uitleg zullen we het steeds over IALA A hebben.
IALA B is hetzelfde maar andersom, zij het dat de groene boei dan even genummerd is. (zie verderop).
Een vaarweg wordt gemarkeerd door rode en groene boeien.
Het begin van een vaarweg wordt vaak gemarkeerd door een veilig vaarwaterboei. (Safe water buoy). (Zie verderop)
Het symbool in de kaart is een niet ingekleurd tonnetje voor BB en een zwart "driehoekje" voor SB.
Op moderne kaarten en in de ECDIS zijn ze vaak in de juiste kleur aangegeven.