## Veilig vaarwater boei & loodsstation symbool

Veilig vaarwaterboei

De Veilig vaarwaterboei (Safe waterbuoy) ligt op plaatsen waar het aan alle zijden veilig te passeren is.
Negen van de tien keer is dat aan het begin van een VSS of vaarwater naar een haven.
Hij kan in alle vormen (pillaar, spar, bol) voorkomen en is verticaal rood-wit gestreept.
Het topteken is 1 (rode) bol.
Het licht is meestal een LFl, een Fl, of een Iso.
Het heeft vaak een naam, een Racon en een radarreflector.

# safe water good short utube Julie Proudfoot

Vaak is er in de buurt van zo'n boei ook een meldpunt of loodsstation.
Meldpunt kaartsymbool:

Radio Reporing Point

Het midden van het cirkeltje is de positie van het reporting point
Het getal dat er in staat is het VHF kanaal dat van toepassing is.
Het pijltje zegt voor welke vaarrichting het meldpunt van toepassing is.
(De meest linkse dus voor beide vaarrichtingen)

Kaartsymbool voor loodsstation:

Pilot sation
De naam van het loodsstation staat er niet altijd bij vermeld.
Sperical Safe Water Buoy
Kaartsymbool voor veilig vaarwater boei.
Lettercode voor de kleur: RW