## Pierlichten

Om in het donker de pieren te kunnen onderscheiden zijn de pieren op de kop voorzien van lichten.
In IALA A is binnenvarend de linker pier aan BB voorzien van een rood licht en de rechter aan SB van een groene.
Het kunnen zeer eenvoudige constructies zijn, zoals een stalen paal, maar ook indrukwekkende bouwerken waar zelfs helikopters op kunnen landen (voor onderhoud) zoals de "Paddestoelen" bij Hoek van Holland.

Omdat ze tegen barre weersomstandigheden moeten kunnen zijn het toch meestal wel vuurtoren-achtige constructies.

Manitowoc, Lake Michigan USA.

Hun karakter kan van alles zijn.
Van Fixed tot Flash en van Occulting tot Isophase.
Als het maar zeer onderscheidend is van de achtergrondverlichting van het industriegebied of de stad erachter.

Bemerk dat dit pierlichten zijn uit het IALA B systeem: het BB licht is groen!
Het opzoeken van pier- en / of navigatielichten tegen achtergrondverlichting kan een hele uitdaging zijn.
Probeer in het onderstaande filmpje eens navigatie(ver)lichting te onderscheiden van lichten op de wal.

# Navigation lights.mp4 Ashore Sailing; YouTube