## Aanpak

### Stap 1: Inventariseren van het pakket van eisen

Je begint met het pakket van eisen te bespreken met je groep. Ga op de locatie kijken waar de installatie gebouwd moet worden zodat je een goed beeld hebt van de (grootte) van de ruimte. Zorg dat jullie als groep een beeld hebben van wat de bedoeling is.

### Stap 2: Overleggen met andere teams

Leg contact met de andere groepen van jou woning. Stem met elkaar af hoe je de installaties aan elkaar gaat koppelen. Blijf continu met elkaar in contact als je bezig bent met je schetsontwerp en voorontwerp. Als er iets veranderd aan jullie ontwerp kan dit ook invloed hebben op het ontwerp van de andere groep.

### Stap 3: Maken van een schetsontwerp (SO)

Een schetsontwerp maak je met papier en potlood (zodat je kan gummen!). Je pakt een grote plattegrond van de ruimte en je gaat alle belangrijke componenten van de installatie intekenen. Alle onderdelen die in het pakket van eisen staan moeten terugkomen op deze schets. De tekening hoeft niet op de millimeter nauwkeurig te zijn, maar houd wel enigszins rekening met de maten van bijvoorbeeld een douchebak en wc. Je moet namelijk wel weten of het gaat passen.

### Stap 4: Maken van een voorontwerp (VO)

Op het moment dat alle componenten in het schetsontwerp een plaats heeft gekregen ga je het ontwerp verder uitwerken tot een voorontwerp. Dit doe je nog steeds met papier en potlood. Hierin ga je globaal de leidingloop van de belangrijkste leidingen bepalen. Dus hoe loopt de riolering? Waar lopen de cv-leidingen langs? Waar zit de centraaldoos en waar lopen de belangrijkste elektrabuizen? Je moet hier ook gaan nadenken welke voorzieningen alle apparatuur nodig heeft. Een vaatwasser heb je in het schetsontwerp aangegeven met een vierkantje, maar deze heeft wel een wandcontactdoos, kraan en afvoer nodig. Geef dit ook al aan op de tekening. Geef daarna met markeerstiften de verschillende soorten leidingen een kleurtje voor de duidelijkheid.

Als je tot de conclusie komt dat het op bepaalde punten niet gaan passen, ga dan weer terug naar het schetsontwerp en pas deze aan met je nieuwe inzichten.

### Stap 5: Controleren of het ontwerp aan normen en wetgeving voldoet.

De installatie moet aan de wettelijke eisen voldoen voor wat betreft veiligheid. Dit zijn bijvoorbeeld de NEN1010 en het Bouwbesluit. Zoek uit welke eisen er zijn bij badkamers, keukens en technische ruimten en pas deze toe op jullie ontwerp.

### Stap 6: Presenteren voorontwerp aan de opdrachtgever

Als jullie het voorontwerp af hebben ga je dit presenteren aan de opdrachtgever. De tekening die je hebt gemaakt zal hierbij de belangrijkste leidraad zijn. Ondersteun de presentatie eventueel met een aantal PowerPoint dia’s waarin je uitlegt hoe je tot bepaalde keuzes bent gekomen. Na de presentatie verwerk eventuele feedback van de opdrachtgever. Op het moment dat de opdrachtgever akkoord is met het voorontwerp ga je het ontwerp verder uitwerken tot definitief ontwerp.