## Opdracht 2: Energiebalans camper

Leerdoelen

- Een beeld krijgen bij de grootte van het energieverbruik en verbruikers van een woning
- Inzicht krijgen op de invloed bouwkundige en installatie technische aspecten op het energieverbruik

Opdracht

Je gaat de Excelsheet onder deze opdracht invullen zodat je een beeld krijgt van alle energiestromen in de camper en hoe groot deze zijn. Op basis van deze sheet kun je ongeveer uitrekenen hoe groot/zwaar de installaties moeten worden en hoe de woning moet worden geïsoleerd en geconstrueerd. De sheet bestaan uit 5 kolommen waarbij je 5 verschillende scenario's kunt invullen. Voor deze opdracht hoef je alleen de eerste kolom (lichtbruin) in te vullen.

Stappen

1. Eigenschappen woning
   Het huidig verbruik hoef je niet in te vullen omdat het om een nieuw ontwerp gaat. De rest van alle gegevens kun je berekenen en invullen.
2. Eigenschappen casco
   Bereken de oppervlakte van alle casco delen. Let op dat je de oppervlakte van de raamdelen van de muuroppervlakte afhaalt. De Rc-waarde van alle delen bereken je in opdracht 1. De U-waarde kun je opzoeken als je weet welke type ramen je gaat gebruiken.
3. Infiltratie en ventilatie
   Zoek op internet wat Qv10 is, en wat hier realistische waarden voor zijn. Zoek ook op wat het ventilatievoud van een woning moet zijn volgens het bouwbesluit. Het ventilatievoud geeft aan hoe vaak de lucht in een ruimte helemaal ververst wordt in 1 uur. Kies een ventilatiesysteem en zoek daarbij op wat het rendement van de WTW is. Als je geen WTW gebruikt is het rendement 0.
4. Tapwater
   Zoek op internet op wat CW klasse is en kies een realistische waarde voor de camper. Kies een douchewater-WTW als je deze wilde gaan gebruiken, zo niet dan is het rendement 0. Zoek daarbij op wat het rendement is. Als je een warmtepomp of zonneboiler gebruikt voor warm tapwater moet je opzoeken wat de SPF (Seasonal performance factor) is. Zoek op wat de opbrengst per jaar is van de zonneboiler. Let goed op dat de eenheid GJ/per jaar (Giga Joule per jaar) klopt. Als de eenheid anders is moet je deze omrekenen. Als je meerdere systemen gebruikt voor warm water kun je er 2 invullen (primair en secundair). Als je 1 systeem gebruikt zet je bij het aandeel van het primaire systeem 100%
5. Verwarming
   Geeft hier aan op welke manier je de ruimte gaat verwarmen. Je kunt 2 systemen gebruiken, maar als je 1 systeem gebruikt vul je bij primaire opwekker 100% in. Zoek ook weer op wat de SPF is van de warmtepomp of zonneboiler.
6. Zoninstraling
   De oppervlakte van de ramen heb je als het goed is al berekend bij stap 2. Zoek op wat de zonnetoetredingsfactor (ZTA) is van het glas dat je gaat gebruiken. Het schaduwpercentage wordt bepaald door bijvoorbeeld bomen of andere gebouwen. Omdat dit over een camper gaat kun je dit niet invullen omdat deze elke keer ergens anders staat. Ook is de positie van de camper (noord/oost/zuid/west) elke keer anders. Ga dus uit van het worst-case scenario en dat is dat het meeste glas om de zuidkant zit.
7. Koken
   Vul hier in hoe je kookt. De intensiteit betekend of je veel/lang, gemiddeld of weinig/kort kookt.
8. Elektrische apparaten en hulpenergie
   Vul hierbij in hoe vaak je de vaatwasser/wasmachine/droger gebruikt. Het energieverbruik van de verlichting moet je berekenen. Bereken hoeveel lampen je hebt en hoeveel Watt deze zijn en hoeveel uur per dag deze aan zijn. Hiermee kun je vervolgens het aantal kWh/jaar berekenen. Het aantal kWh voor koken wordt automatisch berekend. Bereken voor alle overige apparaten zelf hoeveel kWh/jaar ze gebruiken. Voor koelkasten en TV's staat dat vaak wel op internet bij het energielabel. Voor andere apparaten zoals stofzuigers, waterkokers, laptops etc moet je dit zelf berekenen. Doe dit op dezelfde manier als de verlichting, dus bepalen hoeveel Watt het apparaat is en hoeveel uur per dag ze aan zijn.
9. Zonnepanelen
   Vul hier in hoeveel zonnepanelen je gebruikt om stroom op te wekken en hoe gepositioneerd zijn. Gebruik je nog andere manieren om stroom op te wekken (bijv. windmolentje), zoek dan op internet op hoeveel kWh/jaar deze opleveren. Pas dan het aantal zonnepanelen aan zodat het aantal kWh/jaar bij 'Opwekking' ongeveer evenveel is als de zonnepanelen die je werkelijk gaat gebruiken + bijv. dat windmolentje.
10. Resultaten analyseren
    Bekijk nu op het tabblad 'Resultaten' de grafiek 'Finaal energieverbruik' en 'Warmtebalans'. Bij finaal energieverbruik zie je hoeveel je verbruikt in een jaar en hoeveel je opwekt. Wil je zelfvoorzienend zijn tijdens je reis moet je dus evenveel opwekken als dat je verbruikt. Bij de warmtebalans zie je hoe de warmte weglekt uit de camper, en hoeveel je moet bij verwarmen (netto warmtevraag). De warmtebalans in altijd in balans, dus wat erin gaat is altijd gelijk aan wat eruit gaat. Alle factoren behalve de netto warmtevraag worden bepaald door je ontwerp. De 'netto warmtevraag' zorgt er uiteindelijk voor dat de temperatuur in de woning stabiel blijft, dit is de thermosstaat in de woning.

Inleveren

De ingevulde excelsheet met minimaal 2 ingevulde scenario's. De eerste heb je net gedaan, de tweede doe je in opdracht 4.

NoRegret_Rekentool_v2.2.xlsx