# Cunet

Als iemand een stuk aan wil bouwen bij zijn huis, of een heel nieuw huis/ stal/ garage wil bouwen maakt hij een bouwtekening. Die tekening moet in het echt worden uitgezet met paaltjes en meetlinten. De oppervlakte uitzetten van wat moet worden afgegraven noemen ze het uitzetten van een Cunet. Dit doe je met minimaal 2 mensen omdat je anders geen rechte lijnen kunt zetten. Vaak gebruiken ze hier ook een laser voor. Deze kun je gebruiken om te bepalen of de hoekpunten koppen en op de hoogte klopt.

De paaltjes die je gebruikt om het cunet uit te zetten heten Piketpaaltjes. Het eerste paaltje is heel belangrijk, deze gebruik je om de rest van de paaltjes op af te stemmen. Dit paaltje noemen we het Eikpaaltje en heeft vaak een oranje kop zodat hij goed zichtbaar is.

Mocht je ooit op een bouwterrein komen is het belangrijk dat je goed oplet dat je deze piketpaaltjes niet omver rijd!