## Opdracht 4

Casus:

Op je stagebedrijf moet een nieuwe sloot uit gegraven worden. Als je een sloot gaat graven heb je met verschillende dingen rekening te houden. Je moet weten hoeveel grond er bij vrij komt en hoeveel dumpers je dus moet inzetten om alles soepel te laten verlopen. Ook is het belangrijk om te weten hoeveel m3 je per uur kunt weg zetten.

Opdracht:

Uit de nieuwe te graven sloot komt 3840 m3 grond vrij.
Een HGM met een taludbak graaf 160 m3 grond per uur uit.

1. Wat is een talud?
2. Zoek een plaatje van een taludbak en plak deze als antwoord bij deze vraag.
3. Reken uit hoeveel uren de HGM uit de casus moet draaien om de sloot uit te graven.
4. Bij de kraan rijden 3 trekker/dumper combinaties van 16 m3. Reken uit hoeveel dumpers er per uur gevuld kunnen worden?
5. Hoeveel minuten duurt het dus voordat een 16 m3 dumper gevuld is?
6. Hoeveel minuten mag de dumper maximaal weg zijn, zodat de kraan niet stil hoeft te staan?
7. Je kan niet zomaar ergens een nieuwe sloot graven. Zou je kunnen bedenken wat je onder andere moet regelen voordat je begint met graven en grondtransport?
8. Wat is een KLIC-melding (https://zakelijk.kadaster.nl/-/klic-melding)?
9. Welke vijf punten moet je melden bij Meldpunt Bodemkwaliteit voordat je de grond van deze nieuwe sloot gaat verplaatsen (https://www.meldpuntbodemkwaliteit.nl/Downloads/Meldingsverplichtingen_2016_11_11.pdf)?