## 2. Krachten meten

Afbeelding 1: een krachtmeter

Alle krachten zijn te meten. Dit gebeurd aan de hand van een krachtmeter. Een krachtmeter werkt met een metalen veer en een haakje. Hoe groter de kracht is die gebruikt wordt om de metalen veer uit elkaar te trekken, hoe meer afstand er tussen de ringen van de veer ontstaat.

Kracht wordt gemeten in Newton. Alle soorten kracht dus.

Op aarde is er een direct verband tussen de massa (gewicht) van een voorwerp en de zwaartekracht van onze planeet. Als je wilt weten wat de zwaartekracht op een voorwerp is, gebruik je de formule Fz = m x g

Hierbij staat F voor kracht (force). m staat voor massa (het gewicht) en g staat voor de sterkte van de zwaartekracht. Op aarde is g áltijd 9,8 N/kg. Voor elke kilo massa die een voorwerp heeft, wordt er 9,8 Newton aan kracht op het voorwerp uitgeoefend.