## Brikgronden

Brikgronden komen voor in rivierkleigebieden. Het zijn gronden die dus bestaan uit klei, en ook hier hebben we te maken met een inspoelings- en een uitspoelingslaag. Die zijn echter niet goed te zien in een brikgrond, omdat de klei er er dik en compact. Zoals we eerder al geleerd hebben is klei slecht waterdoorlatend en laat het weinig water los. Dat betekent dat het in- en uitspoelingsproces niet zo snel gaat als in bijvoorbeeld een podzolgrond. Toch is er enige vorm van uitspoeling in de bovenste laag.
Brikgronden zijn vaak grijzig, al kunnen ze ook oranje zijn als er veel ijzermineralen in de grond zitten. Brikgronden bestaan uit taaie klei, en zijn daarom ook slecht geschikt voor akkerbouw. Als je te maken hebt met een brikgrond, dan weet je dat deze bodem slecht water doorlaat en er dus ook een slechte waterafvoer is in dit gebied.