## ★ Aan de slag 59

De internetlaag schermt de specifieke eigenschappen van de hardware af voor de toepassingen.
Op het niveau van de toepassing hoef je niet te weten of de communicatie via een draadloos netwerk verloopt, via een bedraad netwerk, of via een glasvezel of via alle drie tegelijk.
Maar de internetlaag kan geen wonderen verrichten.
De eigenschappen van de hardware, bijvoorbeeld met betrekking tot snelheid (bandbreedte, vertraging) en foutgedrag, zijn op het niveau van de toepassing te merken.

1. Geef enkele toepassingen die problemen hebben met een verbinding van 10 kbit/s
2. Geef enkele toepassingen die daar geen probleem mee hebben.
3. Geef enkele toepassingen die problemen hebben met een verbinding met een vertraging van 1 seconde.
4. Geef enkele toepassingen die daar geen probleem mee hebben.