## ★ Aan de slag 32

Stel je een buis voor gevuld met knikkers.
De knikkers passen net door de buis en vullen de buis geheel.
We gebruiken dit als model voor een communicatiekanaal.
Je kunt de knikkers vervangen door bits of door samengestelde pakketten.

1. Als de buis geheel gevuld is en je duwt met een snelheid van 1 knikker per seconde nieuwe knikkers aan het ene eind de buis in, met welke snelheid komen de knikkers aan het andere eind dan uit de buis?
2. Stel de buis is 1 meter lang en een knikker is 1 cm in doorsnede.
   Hoe lang doet een knikker in de bovenstaande situatie erover totdat hij er aan het andere eind uitkomt?
3. Je maakt de buis tweemaal zo lang.
   Hoe lang doet een knikker er dan over van "invoer" tot "uitvoer"?
4. Wat betekent dit voor de snelheid van de knikkers in de buis?
5. Stel je legt twee buizen van 1 meter naast elkaar en je voert in beide buizen tegelijk de knikkers met 1 knikker per seconde in.
   Wat is dan de effectieve snelheid (in knikkers per seconde) van deze combinatie?
6. Wat is de tijd die een enkele knikker onderweg is (de vertraging)?
7. Op welke andere manier zou je deze snelheid (in knikkers per seconde) kunnen bereiken?
8. Wat is in dit geval de tijd die een knikker onderweg is (de vertraging)?