## ★ Aan de slag 45

Als een ontvanger bij de ontvangst van een bericht detecteert dat dit fouten bevat, kan deze in veel gevallen uit het bericht niet meer bepalen waar deze fout zicht bevindt.
Eén van de benaderingen is dan om de zender te vragen dit bericht nogmaals over te sturen.
Beredeneer dat het verstandig is om een groot bericht in delen te splitsen, waarbij elk deel van een eigen checksum voorzien is.