## ★ Aan de slag 69

In de vorige opdracht hebben we één lokaal netwerk gebouwd.
In deze opdracht gaan we twee netwerken koppelen, waarbij de host computers in het eerste netwerk zitten en de server in een ander netwerk.

a Bouw het onderstaande netwerk na:

- De router heeft 2 NIC’s (netwerkkaarten) nodig om een verbinden te maken met beiden netwerken. De eerste NIC krijgt IP-adres 192.168.1.10, de tweede NIC krijgt adres 192.168.2.10
  Het netmask is weer 255.255.255.0

- De host computers bevinden zich in het eerste netwerk. Geef alle computers een correct IP-adres. Aan de computers moet “verteld” worden dat ze via de router naar een ander netwerk kunnen. De router is de gateway.
  Vul bij de host computers achter Gateway het IP-adres van de router in: 192.168.1.10
- De server krijgt IP-adres 192.168.2.1
- Vul bij de server de gateway in.
- Start vervolgens de simulatie.

2. Installeer op elke host een webbrowser.
3. Installeer op de Server Enigma een webserver en start de webserver op.
4. Test het netwerk:

- Klik op de webbrowser van een van de hosts.
- Vul als url 192.168.2.1 in.
- Klik op Start.