## Verbindingen

Grote landelijke en internationale verbindingen

De volgende afstanden betreffen de verbindingen tot de regionale schakel- en distributiecentra, en verderop.
Hiervoor wordt tegenwoordig, in verband met de benodigde capaciteit, meestal een glasvezelverbinding gebruikt.
Bij de verbindingen voorbij de laatste kilometer wordt meestal onderscheid gemaakt tussen Tier3, Tier2, en Tier1 netwerken, waarbij de laatste de meest globale is en de grootste capaciteit heeft.
Tier3 is de wereld van de ISP (Internet Service Provider) waar je direct mee te maken hebt. Soms is dit een Tier2-aanbieder.
Tier1 betreft de wereld van de grote communicatiebedrijven met internationale verbindingen met een zeer grote capaciteit.

Zie:
T ier 2

T ier 1

Voor de uitwisseling van data tussen deze netwerken worden vaak grote schakelcentra gebruikt.
Een voorbeeld hiervan is de Amsterdam Internet Exchange.
Hij verwerkt piekverkeer in de orde van 1 Terabit per seconde en is daarmee één van de drukste ter wereld. (Tera=1012)

A msterdam Internet Exchange