## Routers

Een router verbindt twee of meer netwerken en verzorgt de communicatie tussen die netwerken.
Een router heeft een netwerkinterface voor elk netwerk waarin deze verbonden is.

Een router opereert op het niveau van de internet(IP)-laag en daaronder.
De gegevens van de hogere laag protocollen worden zonder verdere interpretatie doorgegeven als ware het een gesloten enveloppe.

Bovenstaande figuur geeft een deel van een netwerk weer: een verbinding tussen twee eindpunten (computers) via twee routers.
De daadwerkelijke fysieke verbinding wordt gevormd door de fysieke of link-laag.
De netwerklaag of internetlaag (IP) zorgt voor de communicatie over en tussen de verschillende verbindingen.
De transportlaag (TCP, UDP) zorgt voor de aanpassing van de internetlaag aan de toepassing.
Zoals gezegd is deze aanpassing alleen in de computers in de eindpunten aanwezig.